TRIS: điều hướng ,cấu hình chân đó là output hay là input

Out:cấp điện áp ra

In:Đọc giá trị cảm biến

PORT:

+Áp dụng cho chế độ output

Vd: RC3=OUTPUT

RD4=INPUT

Trở kéo lên:Trở ở bên trên

+0b

+0x:

4 bit 0b0000->0b1111

0000->0;

0001->1;

0010->2;

0011->3;

0100->4;

0101->5;

0110->6;

0111->7;

1000->8;

1001->9;